**АЦСО-14**

**Аттестация сварочного оборудования**

E-mail: acso14@yandex.ru

Телефон +7 (831) 214-44-55 доб.4 доб.340 доб.341

Перечень документов для аттестации сварочного оборудования:

1. Заявка на проведение аттестации СО (**в формате word**);
2. Копии одного или двух действующих удостоверений сварщиков аттестованных на способ(ы) сварки и ОТУ указанные в заявке (аттестация по НАКС);
3. Документация на СО (паспорт с заводским номером и/или руководство по эксплуатации (можно в электронном виде); гарантийный талон (при наличии), либо иной документ подтверждающий дату ввода СО в эксплуатацию);
4. Фото таблички с техническими характеристиками и заводским номером с корпуса СО («шильды» сварочного оборудования);
5. Копия свидетельства о предыдущей аттестации данного сварочного оборудования (при наличии);

! ПГС аттестуется всегда первично ! Прошлое свидетельство указывать ненужно.

1. Копия сертификата соответствия СО (при наличии);
2. Карточка предприятия (**в формате word**).

Примечание:

В соответствии с РД-03-614-03 «ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» п. 3.13.: «Срок действия Свидетельства об аттестации для серийно выпускаемого сварочного оборудования - 3 (три) года. Для опытно-промышленных партий сварочного оборудования, используемого более 6 (шести) лет, считая с даты его выпуска, срок действия Свидетельства об аттестации 1,5 (полтора) года.»

Пост газовой сварки (ПГС) -срок действия Свидетельства об аттестации 1,5 (полтора) года.

Оборудование без таблички с техническими характеристиками и заводским номером -срок действия Свидетельства об аттестации 1,5 (полтора) года.

Документы для аттестации Поста газовой сварки (ПГС):

1. Паспорт на горелку
2. Паспорт на редуктор кислородный
3. Паспорт на редуктор ацетиленовый
4. Паспорт на КОГ и КОК (огнепреградительные клапана)
5. Фото горелки
6. Фото редукторов
7. Фото КОГ и КОГ